Диспенсеры с нижней системой загрузки становятся все популярнее, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с привычной конструкцией (установка бутыли сверху) и это легко объяснить:

* Меньшие физические усилия при очередной "заправке" водой
* Элегантный внешний вид
* И традиционное более высокое внимание при производстве, следовательно, и более высокое качество изготовления

Новая модель в нашем каталоге с установкой бутыли снизу - кулер для воды **Aqua Work 1665-S** с нагревом и компрессорной системой охлаждения.

* Система нагрева с мощностью 650 Вт нагревает за час не менее 6 литров до 87-96 градусов
* Компрессорное охлаждение 100 Вт (конструкция, аналогичная сплит-системе) выдает за час не менее 2,5 литров холодной воды
* Дополнительная клавиша для розлива охлажденной воды, на несколько градусов ниже комнатной температуры
* Защелка для защиты от случайного нажатия (еще ее называют "защитой от ожогов") на "горячей" кнопке
* Светодиодная индикация: нагрев, охлаждение и уровень воды в бутыли
* Возможно использование не только стандартных 19-литровых бутылей, но и иногда встречающихся 12-литровых
* Подходят любые стаканодержатели - и на магните, и на шурупах
* Узкий и высокий - всего 310 мм (глубина 340, высота 1040 мм) корпус экономит место на кухне и в офисе.

Хорошая производительность, отличный внешний вид, минимальные (для кулера с нижней загрузкой) размеры и простота замены бутыли делают диспенсер Аква Ворк 1665-S отличной покупкой и для офиса и для домашней эксплуатации.