**Aqua Work 0.7-LK** - диспенсер без системы охлаждения, только нагрев до 90-96 градусов и вода комнатной температуры из синего краника \*.

Миниатюрные габариты напольного [кулера для питьевой воды](https://vodovos.ru/water-coolers), аккуратный внешний вид, в нижней части корпуса - встроенный шкафчик объемом 10 литров с прозрачной дверцей.

Высота корпуса модели Аква Ворк 07-LK - 860мм, т.е. ниже традиционной для напольных диспенсеров высоты порядка 1 метра.

\* Из-за расположенного рядом с распределительной емкостью работающего на нагрев бака допускается подача из синего краника первых 150-200 мл воды с температурой на несколько градусов выше комнатной.