Кулеры с нижней системой загрузки становятся все популярнее, несмотря на более высокую стоимость по сравнению с привычной конструкцией (установка бутыли сверху) и это легко объяснить:

* Меньшие физические усилия при очередной замене бутыли
* Прекрасный внешний вид
* И большее внимание при производстве, а, следовательно, и высокое качество изготовления и сборки

Новая модель в каталоге Аква Маркета с установкой бутыли снизу - диспенсер **Aqua Work 1447-S** с нагревом и компрессорным охлаждением воды.

* Нагрев не менее 6 литров за 1 час до температуры 90-96 градусов
* Охлаждение за час не менее 2-2,5 литров воды при помощи компрессора мощностью 100 Вт
* Защелка для защиты от случайного нажатия (еще ее называют "защитой от ожогов") на "горячей" кнопке
* Неоновая подсветка зоны розлива, помогающая использовать кулер ночью или в затемненных помещениях
* Светодиодная индикация: подключение к сети, нагрев, охлаждение и уровень воды в бутыли
* Возможность прикрепить к корпусу стаканодержатели двух типов: и магнитные, и на шурупах
* Предусмотрено использование как привычных 19-литровых бутылей, так и иногда встречающихся 3-галлоновых (12 литров)

Производительность, внешний вид, простота смены бутыли, защита детей от ожогов делают диспенсер Аква Ворк 1447-S отличной покупкой и для офиса и для домашней эксплуатации.