Классический напольный кулер для воды с электронной системой охлаждения **Aqua Work 16-LD/EN** и верхней установкой бутыли, минималистичный интерфейс, простой набор функций, аппарат без всяких излишеств, так называемая "рабочая лошадка".

**НАГРЕВ:**

Мощность нагревательного элемента - 700 Вт, емкость бака - 1 литр, производительность не менее 6 литров горячей воды в течении часа - стандартные характеристики. Хотите большей производительности? В нашем каталоге есть похожие аппараты, но оснащенные системой ТУРБО-нагрева - [Aqua Work 16-LD/EN-ST](https://vodovos.ru/tovar?item=00000012507).

**ОХЛАЖДЕНИЕ:**

Диспенсер оснащен простой термоэлектронной системой охлаждения с невысокими показателями: 1 литр в течении часа на 12-15 градусов ниже температуры окружающей среды. Этого хватает зимой или в межсезонье, но жарким летом аппарат сможет за час произвести только несколько (3-4) стакана прохладной воды. Если Вам требуется по-настоящему холодная влага, обратите внимание на точно такую же модель, но оснащенную компрессорным блоком - [Aqua Work 16-L/EN](https://vodovos.ru/tovar?item=03052).

**КОРПУС:**

Стандартный напольный аппарат высотой почти 1 метр, материал стенок - сталь, пустое пространство внизу никак не используется, в ассортименте 7 моделей, отличающихся комбинацией цвета корпуса, фасада, каплесборника и краников. Кроме этого, дизайнерский отдел Аква Маркета готов нанести на заказ любые фотографии, фирменную символику и много другое: [каталог готовых моделей](https://vodovos.ru/kulery-s-photo).

2 простых краника типа "нажим кружкой", диспенсер можно снабдить стаканодержателями обоих типов: как вариант с шурупами, так и с магнитной липучкой.

С 2014 года модель 16-LD/EN поставляется вместо аппарата 16-LD/E ([подробнее](https://vodovos.ru/help?question=42)).

На корпусе - виниловая пленка с изготовленным на профессиональном типографском оборудовании изображением.